ISUZU – N35 Euro VI NEESII (automatizovaná převodovka)

**3.0l – 3,5 t - řidičský průkaz sk. B**

**Nástavba od firmy OSONA Plzeň:**

**Prachotěsná skříň s prosvětlovacím stropem se třemi bočními dveřmi. Vlevo dvoje roletové, vpravo jedny otevírané do boku.**

**Diodové osvětlení vnitřního prostoru + diodové pracovní směrové světlo.**

**Kotvící lišty na stěnách + hliníková okopová hrana u podlahy.**

**Vzadu je osazeno hydraulické sklopné čelo s kapacitou zdvihu 750 kg.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozměry (v mm) :** |  |
| Rozvor | 3 395 |
| Celková délka | 6 270 |
| Celková šířka | 2 230 |
| Celková výška | 2050 |
|  |  |
| **Hmotnosti (v kg):** |  |
| Pohotovostní | 3 090 |
| Užitečná | 410 |
| Celková (vozidla/soupravy) | 3 500/7 000 |
| Zatížení přední nápravy (tech. příp.) | 2 100 |
| Zatížení zadní nápravy (tech. příp.) | 2 435 |
| **Motor – ISUZU 4JJ1** |  |
| Obsah cmᶾ | 2 999 |
| Počet válců | 4 |
| Výkon | 110 kW/ (150HP)/ 2800 ot/min |
| Kroutící moment | 375 Nm/ 1600 -2800 ot/min |
| **Převodovka automatizovaná - ISUZU MYY5A/NEES 2** | Řazení automatické nebo sekvenční  Režim ECO pro úsporu paliva |
| Počet stupňů | 5+1 |
| **Spojka lamelová v olejové lázni a hydrodynamický měnič** | Bez spojkového pedálu |
| **Počet míst** | 3 |
| **Nápravy** | 2 – zadní poháněná s dvoumontáží |
| **Pneumatiky** | 205/75 R16 C |
| **Brzdy** | Kotoučové, přední i zadní s hydraulickým okruhem |
| **Zavěšení kol – pérování** | Přední a zadní parabolické pružiny s gumovými dorazy, hydraulické teleskopické tlumiče, přední a zadní stabilizátor |
| **Objem palivové nádrže** | 93 l |
| **AdBlue®** | 16 l |
| **Bezpečnost** | ABS, ASR, ESP |
|  | HSA (asistent rozjezdu do kopce) |
|  | Airbag řidiče a spolujezdce |

**STANDARDNÍ VÝBAVA**

* Odpružené sedadlo řidiče
* Elektrické ovládání oken
* Elektrická zrcátka + vyhřívání
* Autorádio CD/mp3/USB
* Ruční nastavení výšky světlometů
* Mlhová světla
* Zvuková signalizace zpátečky
* Imobilizér
* Centrální zamykání dveří s dálkovým ovládáním
* Denní svícení